교육시설 탄소중립 그린스마트스쿨 조성사업(태양광발전소) 동의안

인천광역시교육청

교육시설 탄소중립 그린스마트스쿨 조성사업

(태양광발전소) 동의안

의안 번호	398	제출연월일: 2023. 5. 제 출 자: 인천광역시교육감

1. 제안이유

「신에너지 및 재생에너지 개발·이용·보급 촉진법」제26조 제2항에 따라 영구시설물인 태양광발전시설 설치에 대하여 인천시의회 동의를 받고자 함

2. 관련근거

가. 「신에너지 및 재생에너지 개발․이용․보급 촉진법」제26조

나. 「공유재산 및 물품 관리법」,「공유재산 및 물품관리법 시행령」

다. 「인천광역식교육비특별회계 소관 공유재산 관리 조례」제30조

3. 설치 동의 대상: 교육시설 6개 기관

현황 및 설치 내용 [별첨] 자료 첨부

구분	기관명	주소
1	인천성리중학교	인천광역시 남동구 성리로 26
2	인천송천고등학교	인천광역시 남동구 앵고개로 815번길
3	인천왕길초등학교	인천광역시 서구 봉수대로1440번길 20
4	인천천마초등학교	인천광역시 서구 서달로 58-5
5	작전고등학교	인천광역시 계양구 봉오대로 729번길 27
6	청천중학교	인천광역시 부평구 마장로 364번길 23

4. 사업 개요

가. 설치사유: 교육시설 탄소중립 그린스마트스쿨 조성사업

- 탄소중립 그린스마트스쿨 조성사업을 통해 에너지절감 및 온실가스 감축

- 태양광발전소 부지 사용료 수입 창출로 교육시설 재정 증대

- 에너지통합플랫폼 활용하여 에너지교육 교재 제작 및 교육 운영

나. 2022년 지역 에너지신산업 활성화 지원사업 공모 선정 사업 시행사

- 한국에너지공단(산업통상자원부), 인천광역시청, ㈜제이에이치에너지

다. 설치장소: 인천성리중학교 외 5개 기관

라. 시설형태: 교육시설 탄소중립 그린스마트스쿨

- 에너지통합 모니터링 시스템 설치(BEMS 등)

- 태양광발전소 6개소(설치장소: 옥상 유휴부지)

- 학생 대상 에너지·환경 교육(체험학습 등)

5. 사용·수익허가 조건

가. 허가 기간: 20년 (10년 만료 후 1회 연장)

나. 허가 종료 후 처리방안: 영구시설물 자진 철거 및 원상복구

(원상복구: 계획서 및 국가 기관인 공탁소에 철거 비용 공탁)

다. 보험가입 현황: 시설물에 대한 대물·대인 보험가입(시행자 전액 부담)

라. 하자보수 기간: 허가기간

마. 기타: 안전진단, 안전시설 등에 드는 비용은 시행자 전액 부담

6. 추진경과

가. 2021.12. 2022년 지역 에너지신산업 활성화 지원사업 공모

나. 2022.02. 2022년 지역 에너지신산업 활성화 지원사업 공모 참여

다. 2022.05. 2022년 지역 에너지신산업 활성화 지원사업 공모 선정

라. 2023.02. 사업변경을 통해 수요기관을 공립학교로 변경

마. 2023.04. 인천광역시, 인천광역시교육청, JH에너지 업무협약 체결

7. 기대효과 및 활용방안

가. 기후위기 대응을 위한 학교 에너지·환경 교육

- 에너지통합플랫폼의 데이터를 활용한 에너지·환경 교육 교재 제작

- 동아리 시간 등을 활용한 협동조합 주관의 에너지·환경 교육 실시

- 학교에 설치된 태양광발전소, 에너지통합플랫폼 등을 활용한 체험학습 진행

나. 에너지절감 및 시설관리의 효율화

- 에너지 통합모니터링 시스템 설치로 연간 에너지 절감

- 사업대상 6개 기관의 통합 데이터 관리로 효율적 설비 운영

※ 교육시설 탄소중립 그린스마트스쿨 조성사업 설치 현황

구분	기관명	설치용량 (KW)	설치면적 (㎡)	건축연도 (경과연수)	연간발전량 (KWH)	설치비 (단위:천원)	연간 사용료 (단위:천원)
1	인천성리중학교	190	852.1	2006 (17년)	256,595	517,830	7,600
2	인천송천 고등학교	100	454.5	2011 (12년)	135,050	333,330	4,000
3	인천왕길초등학교	150	670.5	2005 (18년)	202,575	435,830	6,000
4	인천천마초등학교	100	454.5	1989 (34년)	135,050	333,330	4,000
5	작전 고등학교	190	852.1	2004 (19년)	256,595	517,830	7,600
6	청천 중학교	100	454.5	1984 (39년)	135,050	333,330	4,000

[별첨]

1. 인천성리중학교

1. 건물현황

기관명	주소	연면적 (㎡)	건축연도 (경과연수)	건물 등급	구조	층수
인천성리 중학교	남동구 성리로 26 (구월동 451)	13,062.35	2006 (17년)	B	철근콘크리트조	5

2. 태양광발전소 개요

기관명	건물명	설치장소 (면적 ㎡)	설치면적 (㎡)	설치용량 (kW)	연간 발전량 (kWh)	설치비 (천원)	연간 사용료 (천원)
인천성리 중학교	교사동	1,882.02	852.1	190	256,595	517,830	7,600

※ 설치면적 및 용량은 실시 설계 후 최종 확정되며, 사용료도 변동될 수 있음

3. 태양광발전소 예상 배치도

배치도

인천성리중학교 태양광발전소 현황사진

인근 아파트 검토
	□ 인근 200m내 아파트없음 □ 방위각: 남향(200°)
학교 에서 본 아파트 및 설치 사례 (예시)

2. 인천송천고등학교

1. 건물현황

기관명	주소	연면적 (㎡)	건축연도 (경과연수)	건물 등급	구조	층수
인천송천 고등학교	남동구 앵고개로 815번길 59	12,865.25	2011 (12년)	A	철근콘크리트조	5

2. 태양광발전소 개요

기관명	건물명	설치장소 (면적 ㎡)	설치면적 (㎡)	설치용량 (kW)	연간 발전량 (kWh)	설치비 (천원)	연간 사용료 (천원)
인천송천 고등학교	교사동	1,097.4	454.5	100	135,050	333,330	4,000

※ 설치면적 및 용량은 실시 설계 후 최종 확정되며, 사용료도 변동될 수 있음

3. 태양광발전소 예상 배치도

배치도

인천송천고등학교 태양광발전소 현황사진

인근 아파트 검토
	□ 200m 내 인근아파트 없음 □ 방위각: 남동향(135°,150°)
아파트에서 본 학교 전경 및 설치 사례 (예시)

3. 인천왕길초등학교

1. 건물현황

기관명	주소	연면적 (㎡)	건축연도 (경과연수)	건물 등급	구조	층수
인천왕길 초등학교	서구 봉수대로 1440번길 20	11,080.26	2005 (18년)	B	철근콘크리트조	5

2. 태양광발전소 개요

기관명	건물명	설치장소 (면적 ㎡)	설치면적 (㎡)	설치용량 (kW)	연간 발전량 (kWh)	설치비 (천원)	연간 사용료 (천원)
인천왕길 초등학교	교사동	2,417.7	670.5	150	202,575	435,830	6,000

※ 설치면적 및 용량은 실시 설계 후 최종 확정되며, 사용료도 변동될 수 있음

3. 태양광발전소 예상 배치도

배치도

인천왕길초등학교 태양광발전소 현황사진

인근 아파트 검토
	□ 태양광발전소로부터 인근 아파트 거리: ①53m ②60m □ 아파트 층수: 15층 □ 태양광발전소 방향 이용현황: 아파트 뒤편 베란다 □ 방위각: 남향(190°)
아파트에서 본 학교 전경 및 설치 사례 (예시)

4. 인천천마초등학교

1. 건물현황

기관명	주소	연면적 (㎡)	건축연도 (경과연수)	건물 등급	구조	층수
인천천마 초등학교	서구 서달로 58-5	6,259.75	1989 (34년)	B	철근콘크리트조	4

2. 태양광발전소 개요

기관명	건물명	설치장소 (면적 ㎡)	설치면적 (㎡)	설치용량 (kW)	연간 발전량 (kWh)	설치비 (천원)	연간 사용료 (천원)
인천천마 초등학교	교사동	1,241.73	454.5	100	135,050	333,330	4,000

※ 설치면적 및 용량은 실시 설계 후 최종 확정되며, 사용료도 변동될 수 있음

3. 태양광발전소 예상 배치도

배치도

인천천마초등학교 태양광발전소 현황사진

인근 아파트 검토
	□ 200m내 인근 아파트 없음 □ 학교부지가 고지대에 위치함 □ 방위각: 남향(180°)
학교 에서 본 아파트 및 설치 사례 (예시)

5. 작전고등학교

1. 건물현황

기관명	주소	연면적 (㎡)	건축연도 (경과연수)	건물 등급	구조	층수
작전고등 학교	인천 계양구 봉오대로729번길 27	11,921.2	2004 (19년)	B	철근콘크리트조	5

2. 태양광발전소 개요

(금액단위: 천원)

기관명	건물명	설치장소 (면적 ㎡)	설치면적 (㎡)	설치용량 (kW)	연간 발전량 (kWh)	설치비 (천원)	연간 사용료 (천원)
작전고등 학교	교사동	2,095.74	852.1	190	256,595	517,830	7,600

※ 설치면적 및 용량은 실시 설계 후 최종 확정되며, 사용료도 변동될 수 있음

3. 태양광발전소 예상 배치도

배치도

작전고등학교 태양광발전소 현황사진

인근 아파트 검토
	□ 태양광발전소로부터 인근 아파트 거리: ①89m ②60m □ 아파트 층수: 18층 □ 태양광발전소 방향 이용현황: 아파트 뒤편 베란다 □ 방위각: 남동향(135°)
학교 에서 본 아파트 및 설치 사례 (예시)

6. 청천중학교

1. 건물현황

기관명	주소	연면적 (㎡)	건축연도 (경과연수)	건물 등급	구조	층수
청천중학교	부평구 마장로 364번길 23	7,894.78	1984 (39년)	A	철근콘크리트조	4

2. 태양광발전소 개요

기관명	건물명	설치장소 (면적 ㎡)	설치면적 (㎡)	설치용량 (kW)	연간 발전량 (kWh)	설치비 (천원)	연간 사용료 (천원)
청천중학 교	교사동	1,556.04	454.5	100	135,050	333,330	4,000

※ 설치면적 및 용량은 실시 설계 후 최종 확정되며, 사용료도 변동될 수 있음

3. 태양광발전소 예상 배치도

배치도

청천중학교 태양광발전소 현황사진

인근 아파트 검토
	□ 태양광발전소로부터 인근 아파트 거리: ①130m ②151m □ 아파트 층수: 24층 □ 태양광발전소 방향 이용현황: 아파트 뒤편 베란다 □ 방위각: 남향(185°)
학교 에서 본 아파트 및 설치 사례 (예시)