도시관리계획(도시계획시설: 공원, 주차장, 체육시설, 철도) 결정(변경)안 의견청취 심사보고서

2023. 5. 12.(금)

건설교통위원회

1. 심사경과

가. 제안일자: 2023. 4. 25.

나. 제 안 자: 인천광역시장 [도시계획국 도시관리과]

다. 회부일자: 2023. 4. 27.

라. 상정일자: 제287회(임시회) 제3차 건설교통위원회(2023. 5. 12.)

❍ 제안설명: 최태안 도시계획국장

❍ 검토보고: 정이섭 건설교통수석전문위원

❍ 심사결과: 원안과 의견을 같이함

2. 제안설명 요지

가. 제안이유

❍ 인근 주거 밀집지역의 극심한 주차난을 해소하고 이미 조성된 공원시설(체육시설)의 효율적인 유지·관리와 주기능을 현황에 맞게 반영하기 위해 근린공원을 폐지하고 도시관리계획(시설: 공원, 주차장, 체육시설, 철도) 결정(변경)을 추진하고자 함.

나. 주요내용

1) 개  요

❍ 위    치: 인천광역시 남동구 구월동 1246번지

❍ 면    적: 33,252.5㎡[공유지(남동구) 100%]

❍ 사 업 비: 100억 원(국비 25억원, 시비 25억원, 구비 50억원)

❍ 사업기간: 2021. ~ 2025.

❍ 제안사항

- 도시관리계획(도시계획시설) 결정(변경)

· 근린공원(폐지): A=33,252.5㎡

· 어린이공원(신설): A= 3,194.7㎡

· 주  차  장(신설): A= 2,777.1㎡

· 체육시설(신설): A=27,280.7㎡

· 철      도(변경없음): A=58.0㎡(체육시설과 일부구간 중복결정)

2) 도시관리계획 결정 내용

❍ 도시계획시설 결정 조서

가. 공간시설(공원)

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 종류	위 치	면 적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후
폐지	-	구월 근린공원	근린공원	구월동 1246번지	33,252.5 (58)	감)33,252.5 (58)	-	1966. 8.31.	223 정거장과 중복
신설	①	어린이공원	어린이 공원	구월동 1246번지 일원	-	3,194.7	3,194.7	-

나. 교통시설(주차장)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후
신설	②	주차장	구월동 1246번지 일원	-	2,777.1	2,777.1	-

다. 교통시설(철도) (변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치			연장 (m)	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
				기점	종점	주요 경과지
기정	-	철도	도시철도 (223 정거장)	남동구 구월동 1322번지	남동구 구월동 341-6번지	-	94	3,460	2009.4.27.	체육시설과 일부구간 중복결정 58㎡

라. 공공‧문화체육시설(체육시설)

구분	도면 표시 번호	시설명	위 치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후
신설	③	체육시설	구월동 1246번지 일원	-	27,280.7 (58)	27,280.7 (58)	-	223 정거장과 중복

주) ( )는 도시철도와 중복되는 면적임.

❍ 도시관리계획(시설: 공원, 주차장, 체육시설, 철도) 결정도(안)

<기 정>	<변 경>

3) 주민의견 청취 및 관련부서 협의

❍ 공고․주민열람(2023. 3. 20. ~ 2023. 4. 5.): 의견 없음

❍ 관련기관(부서) 협의 및 조치계획: [붙임] 참조

4) 추진경위

❍ 1966. 8.31.: 도시계획시설(공원) 최초(A=30,000㎡) 결정(건고 제2701호)

❍ 1989.10.21.: 공원조성계획 최초 결정(건고 제593호)

❍ 1996.12.11.: 도시계획시설(공원) 변경(A=33,252.5㎡) 결정(인고 227호)

❍ 2003. 4.25.: 공원조성계획 변경 결정(인고 제2003-81호)

❍ 2022. 2.28.: 「2040 인천도시기본계획」공고(근린공원 폐지)

❍ 2022. 4.22.: 도시관리계획(시설) 결정(변경) 입안 신청(남동구)

❍ 2022. 5. 9.: 관계기관(부서) 사전협의[시→관계기관(부서)]

❍ 2022. 6.27.: 「2040 인천광역시 공원녹지기본계획」공고(근린공원 폐지)

❍ 2023. 3.14.~ 4. 7.: 관계기관(부서) 협의[시→관계기관(부서)]

❍ 2023. 3.20.~ 4. 5.: 주민 공고·열람

❍ 2023. 4.25.: 시의회 의견청취(안) 제출

5) 향후계획

❍ 2023. 6.: 도시계획위원회 심의

❍ 2023. 7.: 도시관리계획 결정 및 지형도면 고시

3. 전문위원 검토보고

❍ 본 의견청취 안은 남동구 구월동 1246번지에 조성되어 있는 구월근린공원에 인근 주거 밀집지역의 주차난 해소를 위해 주차장을 조성하고, 현재 이용상황(체육시설, 어린이공원, 철도)에 맞게 도시계획시설을 결정(변경)하고자 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제28조 및 같은 법 시행령 제22조에 따라 의견을 듣는 사항임.

□ 입안 배경 및 현황

❍ 대상지는 도시관리계획상 용도지역은 자연녹지지역이고, 도시계획시설은 근린공원, 도시철도(저촉)로 관리되고 있음.

❍ 토지와 시설물은 남동구청이 소유자로서 공원시설을 관리 중에 있고, 건축물 중 올림픽기념 국민생활관만 인천시 소유로서 인천시체육회가 수탁을 받아 운영 중에 있음.

❍ 구월근린공원은 1966년 도시계획시설(공원)로 최초 결정되어, 1981년 구월토지구획정리사업시 근린공원으로 조성되었으며, 공원 내 세부시설은 1989년 공원조성계획이 최초 결정 고시된 이후에 약 30년간 인근 주민들의 체육시설 기능으로 정착되어 현재는 올림픽기념 국민생활관(1992년 준공), 축구장, 게이트볼장, 족구장, 농구장, 어린이 물놀이장 등으로 이용되고 있음.

❍ 그러나, 최초 공원 조성시 운동시설 설치비율이 높은 상태에서, 흙운동장의 비산먼지 민원 해소, 이용자 편의 등을 위해 인조잔디와 탄성 포장, 게이트볼장 등으로 시설을 개량하고, 올림픽 국민생활관을 건립하여 현재는 공원시설 부지면적(시설률)이 80.5%로 법정기준(40%)을 초과한 상태이며,

< 구월근린공원 현황사진 >

❸

❶

❷

< 결정 변경(안) >

❶ 어린이공원

❷ 주차장

❸ 체육시설

축구장

물놀이장

농구장, 족구장

배드민턴장

게이트볼장

경로당

올림픽기념

국민생활관

< 공원시설 부지면적(시설률) 현황 >

구 분		공원조성계획(변경) 고시(2003년)		실제 조성현황(2022년)
		면적(㎡)	시설률(%)	면적(㎡)	시설률(%)
총 계		33,252.5	100.0	33,252.5	100.0
소 계		13,205	39.7	26,765.8	80.5
	도로 및 광장	2,220	6.7	7,802.9	23.5
	경로당	180	0.5	210.5	0.6
	게이트볼장	3,860	11.7	3,007.7	9.0
	축구장	-	-	6,695.6	20.1
	족구장	-	-	745.6	2.3
	농구장	-	-	418.7	1.3
	배드민턴장	-	-	478.1	1.4
	물놀이장	-	-	446.5	1.3
	국민생활관	6,297	18.9	6,574.6	19.8
	관리사무소	538	1.6	268.6	0.8
	화장실	110	0.3	101.8	0.3
	양수장	-	-	15.2	0.1
녹지 및 기타		20,047.5	60.3	6,486.7	19.5

[ 최초 공원조성시 항공사진(1989년) ]	[ 공원조성계획(변경) 고시내용(2003년) ]	[ 실제 조성 현황(2023년) ]
공원시설률: 39.4%

* 자료: 인천시(도시관리과), 남동구청 ]

❍ 장기간 인근 주거 밀집지역의 극심한 주차난과 공원 주차장이 없어서 발생하는 주민 불편사항 해소를 위해 주차공간 확보도 필요한 실정임.

❍ 본 의견청취안은 제안사유에서 언급했듯이, 기능을 상실한 근린공원에 대해 실제 이용 현황에 맞게 체육시설 및 어린이공원으로 변경하고, 주차문제 해결 및 이용자 편의를 위해 공영주차장을 건립하고자 하는 취지로 이해되며,

❍ 이와 관련하여, 상위계획인 「2040년 인천도시기본계획」에서 기존의 근린공원 및 시가화예정용지(주거형)를 폐지하여 주거용지로 변경하였고, 「2040년 공원녹지기본계획」도 기존의 근린공원을 어린이공원, 체육시설 및 주차장으로 변경하여 법정기준에 저촉된 사항을 바로 잡고 주차공간을 확보하는 것으로 반영하였음.

< 2040년 인천도시기본계획 반영내용 >

사 업 명	기 정	변 경	증 감(㎢)	비 고
남동구 구월근린공원	공 원	주거용지	감) 0.027	공원+시가화예정용지(주거형) ➟ 주거용지(0.033㎢)
	시가화예정용지 (주거형)		감) 0.006

도시기본구상도(기정)	도시기본구상도(변경)

< 2040년 인천광역시 공원녹지기본계획 반영내용(노후공원 재정비계획) >

종 류		공원명	면적(㎡)	정비계획	비 고
생활권공원	근린공원	구월공원	33,252.5	폐지

□ 계획의 주요내용

❍ 본 계획안은 근린공원을 폐지하고 어린이공원, 주차장, 체육시설로 도시계획시설을 변경하고자 하는 것으로 개략적인 토지이용계획안은 아래의 내용을 참고하시기 바람.

< 배치도 및 토지이용계획안 >

구분		기 정		변 경		비 고
		면적(㎡)	구성비(%)	면적(㎡)	구성비(%)
합 계		33,252.5	100%	33,252.5	100%	-
근린공원		33,252.5	100%	-	-	감) 33,252.5
①	어린이공원	-	-	3,194.7	9.6%	증) 3,194.7
②	주차장	-	-	2,777.1	8.4%	증) 2,777.1
③	체육시설	-	-	27,280.7	82.0%	증) 27,280.7

기 정	변 경

* 자료: 인천시(도시관리과), 남동구청

❍ 사업계획 중에서 어린이공원, 체육시설은 이미 조성된 기존시설에 대해 실제 이용상황에 맞게 도시계획시설 종류를 재분류하는 사항이며, 체육시설은 자연녹지지역에서 입지의 제한을 두지 않고 관계법규상 설치기준에도 적합하므로 특별한 이견은 없음.

< 체육시설 설치기준 부합여부 >

구 분	기 준	적 용	적합여부	관련근거
체육시설 결정기준	∙ 1종전용주거지역ㆍ유통상업지역ㆍ전용공업지역ㆍ일반공업지역ㆍ보전녹지지역ㆍ생산관리지역ㆍ보전관리지역ㆍ농림지역 및 자연환경보전지역 외의 지역에 설치할 것	∙ 자연녹지지역 내 설치 ∙ 건폐율: 9.8% (법정 20%이내) - 시설면적 2,664㎡	적합	「도시ㆍ군계획시설의 결정ㆍ구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제100조
체육시설의 종류	∙ 체육시설의 종류: 게이트볼장, 농구장, 배트민턴장, 족구장, 축구장, 생활체육관 등 국제적으로 치러지는 운동종목 등	∙ 체육시설: 축구장, 족구장, 농구장, 배드민턴장, 게이트볼장, 국민생활관	적합	「체육시설의 설치 이용에 관한 법률 시행령」[별표1]
체육시설의 구조 및 설치기준	∙ 관중석, 관리시설, 편익시설 등	∙ 관중석: 축구장 등 ∙ 관리시설: 관리사무소, 양수장 ∙ 편익시설: 경로당, 화장실	적합	「도시ㆍ군계획시설의 결정ㆍ구조 및 설치기준에 관한 규칙」 제101조 제1항, 제2항
생활체육시설 설치기준	∙ 실내ㆍ외 체육시설 중 지역주민의 선호도와 입지여건 등을 고려하여 설치	∙ 기존 시설 이용률 높음 ∙ 대중교통 접근성 양호	적합	「체육시설의 설치 이용에 관한 법률 시행규칙」[별표2]

❍ 다만, 새롭게 조성되는 공영주차장은 기존 게이트볼장(4면)을 철거하고 지하2층, 3단(지상층 포함) 규모로 158면을 설치하는 사항으로 게이트볼장 이용자가 고령자임을 감안하여 주차장과 연결 보행로를 확보하고, 공사기간 중에는 체육시설 이용에 불편이 없도록 철저한 대비가 필요하며,

❍ 주차장 출입구 인근에 어린이집이 위치하고 있고 진입도로(당좌로: 폭원 8m, 연장 140m)가 협소하므로, 차량 통행량 증가로 인해 보행 만족도가 낮아지지 않도록 보․차도 분리 또는 충분한 보행공간 확보도 필요할 것으로 사료됨.

4. 질의 및 답변요지: 생략

5. 토론요지

가. 찬 성: 임관만, 조성환, 김명주, 김종배, 박종혁, 유승분 위원

나. 반 대: 없 음

6. 심사결과

❍ 원안과 의견을 같이함(재석위원: 6명, 찬성: 6명, 반대: 없음)

7. 기타

❍ 특이사항 없음

붙임  의안본문 1부.  끝.

도시관리계획(도시계획시설: 공원, 주차장, 체육시설, 철도) 결정(변경)안 의견청취

인 천 광 역 시

도시관리계획(도시계획시설: 공원, 주차장, 체육시설, 철도) 결정(변경)안 의견청취

의안 번호	341		제출일자 : 2023. 4. . 제 출 자 : 인천광역시장

1. 제안 이유

○ 인근 주거 밀집지역의 극심한 주차난을 해소하고 이미 조성된 공원시설(체육시설)의 효율적인 유지·관리와 주기능을 현황에 맞게 반영하기 위해 근린공원을 폐지하고 도시관리계획(시설: 공원, 주차장, 체육시설, 철도) 결정(변경)을 추진하고자 함.

2. 주요 내용

○ 위    치: 인천광역시 남동구 구월동 1246번지

○ 면    적: 33,252.5㎡[공유지(남동구) 100%]

○ 사 업 비: 100억 원(국비 25억원, 시비 25억원, 구비 50억원)

○ 사업기간: 2021. ~ 2025.

○ 제안사항

- 도시관리계획(도시계획시설) 결정(변경)

· 근린공원(폐지): A=33,252.5㎡

· 어린이공원(신설): A= 3,194.7㎡

· 주  차  장(신설): A= 2,777.1㎡

· 체육시설(신설): A=27,280.7㎡

· 철      도(변경없음): A=58.0㎡(체육시설과 일부구간 중복결정)

3. 추진 경위

○ ’66. 8.31.: 도시계획시설(공원) 최초(A=30,000㎡) 결정(건고 제2701호)

○ ’89.10.21.: 공원조성계획 최초 결정(건고 제593호)

○ ’96.12.11.: 도시계획시설(공원) 변경(A=33,252.5㎡) 결정(인고 227호)

○ ’03. 4.25.: 공원조성계획 변경 결정(인고 제2003-81호)

○ ’22. 2.28.: 「2040 인천도시기본계획」공고(근린공원 폐지)

○ ’22. 4.22.: 도시관리계획(시설) 결정(변경) 입안 신청(남동구)

○ ’22. 5. 9.: 관계기관(부서) 사전협의[시→관계기관(부서)]

○ ’22. 6.27.: 「2040 인천광역시 공원녹지기본계획」공고(근린공원 폐지)

○ ’23. 3.14.~ 4. 7.: 관계기관(부서) 협의[시→관계기관(부서)]

○ ’23. 3.20.~ 4. 5.: 주민 공고·열람

4. 도시관리계획 결정 내용

가. 공간시설

1) 근린공원

가) 도시계획시설(공원) 결정(변경) 조서

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후
폐지	-	구월 근린공원	근린공원	구월동 1246번지	33,252.5 (58)	감) 33,252.5 (58)	-	1966.8.31.	223 정거장과 중복

※ (  )는 도시철도와 중복되는 면적임.

나) 도시계획시설(공원) 결정(변경) 사유서

도면표시 번 호	공원명	변경내용	변경사유
-	구월 근린공원	∘ 공원시설 폐지 - 면적: 33,252.5㎡	∘ 인근 주거 밀집지역의 극심한 주차난을 해소하고, 이미 조성된 공원시설(체육시설)의 효율적인 유지·관리와 주기능을 현황에 맞게 반영하기 위해 근린공원을 폐지하고 주차장, 어린이공원, 체육시설 결정

2) 어린이공원

가) 도시계획시설(공원) 결정 조서

구분	도면 표시 번호	공원명	시설의 종류	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
					기정	변경	변경후
신설	①	어린이 공원	어린이 공원	구월동 1246번지 일원	-	3,194.7	3,194.7	-

나) 도시계획시설(공원) 결정 사유서

도면표시 번 호	공원명	변경내용	변경사유
①	어린이 공원	∘ 어린이공원 신설 -면적 : 3,194.7㎡	∘ 어린이들의 정서생활(휴식과 놀이) 향상을 위하여 기 조성된 물놀이장과 소규모 녹지를 활용하여 어린이공원 신설

나. 교통시설

1) 주차장

가) 도시계획시설(주차장) 결정 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후
신설	②	주차장	구월동 1246번지 일원	-	2,777.1	2,777.1	-

나) 도시계획시설(주차장) 결정 사유서

도면표시번 호	시설명	변경내용	변경사유
②	주차장	∘ 주차장 신설 -면적: 2,777.1㎡	∘ 인근 주거 밀집지역의 극심한 주차난 해소 및 체육시설 이용자에게 주차 편의를 제공하고자 주차장 신설

2) 철도

○ 도시계획시설(철도) 결정 조서(변경없음)

구분	도면 표시 번호	시설명	시설의 세분	위 치			연장 (m)	면적 (㎡)	최초 결정일	비고
				기점	종점	주요 경과지
기정	-	철도	도시철도 (223 정거장)	남동구 구월동 1322번지	남동구 구월동 341-6번지	-	94	3,460	2009.4.27.	체육시설과 일부구간 중복결정 58㎡

다. 공공·문화체육시설

1) 체육시설

가) 도시계획시설(체육시설) 결정 조서

구분	도면 표시 번호	시설명	위치	면적(㎡)			최초 결정일	비고
				기정	변경	변경후
신설	③	체육시설	구월동 1246번지 일원	-	27,280.7 (58)	27,280.7 (58)	-	223 정거장과 중복

주) ( )는 도시철도와 중복되는 면적임.

나) 도시계획시설(체육시설) 결정 사유서

도면 표시번호	시설명	변경내용	변경사유
③	체육시설	∘ 체육시설 신설 -면적 : 27,280.7㎡	∘ 인근 주민에게 건전한 체육공간을 제공하고 건강과 체력 증진을 위해 체육시설 결정

5. 주민 의견청취 및 관계기관(부서) 협의

○ 주민 공고·열람: 2023. 3. 20. ~ 2023. 4. 5.

- 의견 없음

○ 관계기관(부서) 협의: 18개 기관(부서) 협의

- 관계기관(부서) 의견 8건(반영 8건)

※ 붙임 4 참조

6. 향후 계획

○ 2023. 6.: 도시계획위원회 심의

○ 2023. 7.: 도시관리계획(시설: 공원, 주차장, 체육시설, 철도) 결정 및 지형도면 고시

붙임  1. 위치도 및 현장사진 1부.

2. 도시관리계획(시설: 공원) 결정(안)도  1부.

3. 토지이용계획(안)도  1부.

4. 관계기관(부서) 협의의견 및 조치계획 1부.  끝.

【붙임 1】

위치도 및 현황사진

【붙임 2】

도시관리계획(시설: 공원, 주차장, 체육시설, 철도) 결정(변경)(안)도

【붙임 3】

토지이용계획(안)도

구분		기 정		변 경		비 고
		면적(㎡)	구성비(%)	면적(㎡)	구성비(%)
합 계		33,252.5	100%	33,252.5	100%	-
근린공원		33,252.5	100%	-	-	감) 33,252.5
①	어린이공원	-	-	3,194.7	9.6%	증) 3,194.7
②	주차장	-	-	2,777.1	8.4%	증) 2,777.1
③	체육시설	-	-	27,280.7	82.0%	증) 27,280.7

기 정	변 경

【붙임 4】

기관 (부서)	협의의견	조치계획	비고
□ 인천시
자연 재난과	○ 해당 행정계획은 재해영향성검토 협의가 기완료(’22. 7.19.) 되었음 ○ 향후 실시계획인가 전 재해영향성검토서(최종) 내용(예상재해 저감대책 및 저감방안 등)을 재해영향평가서에 반영하여 협의 바람	○ 실시계획인가 전 재해영향성검토서(최종) 내용(예상재해 저감대책 및 저감방안 등)을 재해영향평가서에 반영하여 협의토록 하겠음.	반영
철도과	○ 도시철도와 중복되는 시설이 근린공원에서 체육시설로 변경되는 사항에 의견은 없으나, 도시관리계획 결정(변경) 후 사업(주차장 조성 등) 추진시 철도보호지구와 저촉 될 경우 우리과와 사전협의 바람	○ 도시관리계획 결정(변경) 후 조성되는 주차장 건축물은 ｢철도안전법｣ 제45조 1항에 따른 철도보호지구(철도경계선으로부터 30미터 이내의 지역)와 저촉되지 않음. ○ 향후, 최종 사업계획 수립시 사전 협의 하겠음.	반영
도시 디자인과	○ 건축물 조성 시 「경관법」 제28조, 동법 시행령 제21조에 따라 지방자치단체가 건축하는 건축물로서 해당 지방자치단체의 조례로 정하는 건축물에 해당 시「건축법」제11조에 따라 건축허가를 받기 전에 경관위원회 심의를 득하기 바람	○ 주차장 건축물의 건축허가 전 경관심의를 득하겠음.	반영
체육 진흥과	○ 올림픽 국민생활관 이용자를 위한 통로를 적극 검토하여 주시고, 공사시 국민생활관 운영 등에 지장이 없도록 안전관리에 주의를 기울여 주시기 바람	○ 주차장 실시설계 시 88올림픽기념 국민생활관 이용자 편의를 위한 보행통로를 확보하고 공사 시 국민생활관 이용에 지장이 없도록 안전대책을 마련토록 하겠음.	반영
□ 남동구
체육 진흥과	○ 도시관리계획 결정(변경) 관련 계획내용 협의 및 제반사항 - 지하주차장 공사를 위한 굴착 시 발생하는 진동이나 지반약화로 인해 인근 건물(게이트볼장 관리사무소) 및 시설물 안전성에 문제가 발생하지 않도록 사전 조치 요청 - 주차장 주출입구에서 어린이공원 등을 통해 북측 체육시설로 이동할 수 있도록 어린이공원 내 보행자 통행로 확보 및 공원 및 체육시설과 공간분리를 위한 울타리 설치 시 해당사항 고려	○ 주차장 실시설계 시 지하주차장 공사를 위한 굴착으로 인해 주변 건축물 및 시설물(게이트볼장 및 관리사무소 등)의 이용에 문제가 없도록 안전대책을 마련하겠음. ○ 주차장 실시설계 시 어린이공원 및 북측 체육시설 관리운영 부서와 협의하여 각 시설간 보행통로를 확보하도록 하겠음.	반영 반영
	○ 게이트볼장(4면) 철거계획에 따른 기존 이용자 협의사항 및 민원여부 등 - 게이트볼장 이용자가 대부분 고령자임을 고려하여, 지상1층 주차장에 주차 후 게이트볼장 또는 관리사무소로 보행자가 안전하게 이동 할 수 있는 보행공간 및 안전시설 확보 요청 - 남동구게이트볼협회 이용자 의견 수렴결과, 주차장 조성을 위한 게이트볼장 하부 4면 철거에 수긍, 공사 시 상부 4면 이용에 문제가 발생하지 않도록 요청	○ 주차장 실시설계 시 주차장에서 게이트볼장으로 이동하는 이용자(고령자)를 위한 보행공간 및 안전시설을 확보하도록 하겠음. ○ 주차장 공사 시 상부 게이트볼장 이용에 지장이 없도록 소음, 진동, 비산먼지 등의 저감대책을 마련하겠음.	반영 반영
□ 유관기관
동부 교육 지원청	○ 어린이공원, 주차장, 철도, 체육시설은 교육환경보호구역 내 금지시설에 해당되지 않음	○ 해당없음	-

관계기관(부서) 협의의견 및 조치계획